**Część 7 – „Wyposażenie placu zabaw” – Załącznik nr 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa | VAT | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Integracyjny plac zabaw | 1 | Integracyjny plac zabaw, w skład którego wchodzą:  1. pomost ruchomy 11 belek – 1szt.  2. pomost ruchomy z belką – 1 szt.  3. wieża z dachem, wysokość podestu min. 120 cm – 1 szt.  4. ślizg – 1 szt.  Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.  Zestaw przeznaczony dla dzieci młodszych.  Wysokość swobodnego upadku – max 120 cm. |  |  |  |  |